**8高炉日分析报告**

**时间：**{{current\_date}}

**经济指标**

* 今日产铁**{{partOne1}}**t、较前日{{textOne1}}**{{countOne1}}**t、利用系数**{{partOne2}}**t/m3.d、焦比**{{partOne3}}**kg/t、较前日{{textOne2}}**{{countOne2}}**kg/t、煤比**{{partOne4}}**kg/t、较前日{{textOne3}}**{{countOne3}}**kg/t、燃料比**{{partOne5}}**kg/t。
* 今日炉温合格率为**{{QualifiedRate\_lw}}**%，炉渣碱度合格率为**{{QualifiedRate\_lz}}**%，铁水一级品率为**{{QualifiedRate\_ts}}**%，硅硫合格率为**{{QualifiedRate\_gl}}**%，风温**{{partOne6}}**℃，今日TRT发电量**{{commit\_day}}**万kwh，吨铁发电量**{{commit\_tap}}**kwh/t。

**趋势分析**

{{**jfreechartImg1**}}

{{**jfreechartImg2**}}

* 当月累计产量**{{countOne4}}**t、焦比累计平均**{{countOne5}}**kg/t、煤比累计**{{countOne6}}**kg/t、燃料比累计**{{countOne7}}**kg/t。

**物料质量**

**燃料质量**

* 今日焦炭水分**{{COKE\_H2O}}**%、挥发份**{{COKE**\_**Ad}}**%、灰分**{{COKE\_Vdaf}}**%、M40 **{{COKE\_M40}}**、M10 **{{COKE**\_**M10}}**、CSR **{{COKE**\_**CSR}}**、CRI **{{COKE\_CRI}} 。**
* 今日喷吹煤粉水分**{{COAL**\_**H2O}}**%、挥发份**{{COAL**\_**Vdaf}}**%、固定碳**{{COAL**\_**Fcad}}**%。

**原料质量**

* 今日烧结矿TFe **{{SINTER**\_**TFe}}**%、FeO **{{SINTER**\_**FeO}}**%、CaO **{{SINTER**\_**CaO}}**%、SiO2 **{{SINTER**\_**SiO2}}**%、MgO **{{SINTER**\_**MgO}}**%、Al2O3 **{{SINTER**\_**Al2O3}}**%、R2 **{{SINTER\_B2}}**。
* 今日球团矿TFe **{{PELLETS**\_**TFe}}**%、CaO **{{PELLETS**\_**CaO}}**%、SiO2 **{{PELLETS**\_**SiO2}}**%。
* 今日块矿TFe **{{LUMPORE**\_**TFe}}**%、SiO2 **{{LUMPORE**\_**SiO2}}**%、Al2O3 **{{LUMPORE**\_**Al2O3}}**%。

**控制参数**

**操作参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 目标值 | 实际值 | 偏差 | 备注 |
| {{$fe: partThreeList  t.name | t.target | t.real | t.gap | t.note}} |

**安全监控**

**炉体安全**

* 全炉水温差**{{partFour1}}**℃（前一日**{{yesterday\_temp}}**℃）。

**{{jfreechartImg3}}**

**炉缸电偶温度**

* 炉缸A-C区最高温度为{{tap\_text1}}点**{{tap\_temp1}}**℃，较前日{{tap\_temp\_text1}}**{{tap\_temp\_differ1}}**℃
* 炉缸D-F区最高温度为{{tap\_text2}}点**{{tap\_temp2}}**℃，较前日{{tap\_temp\_text2}}**{{tap\_temp\_differ2}}**℃
* 炉缸G-I区最高温度为{{tap\_text3}}点**{{tap\_temp3}}**℃，较前日{{tap\_temp\_text3}}**{{tap\_temp\_differ3}}**℃
* 炉缸J-M区最高温度为{{tap\_text4}}点**{{tap\_temp4}}**℃，较前日{{tap\_temp\_text4}}**{{tap\_temp\_differ4}}**℃

**{{jfreechartImg4}}**

**炉体电偶温度**

* 炉缸温度最高点{{luti\_text1}}为**{{luti\_temp1}}**℃，较前日{{luti\_differ\_text1}}**{{luti\_temp\_differ1}}**℃。
* 炉腹温度最高点{{luti\_text2}}为**{{luti\_temp2}}**℃，较前日{{luti\_differ\_text2}}**{{luti\_temp\_differ2}}**℃。
* 炉腰温度最高点{{luti\_text3}}为**{{luti\_temp3}}**℃，较前日{{luti\_differ\_text3}}**{{luti\_temp\_differ3}}**℃。
* 炉身温度最高点{{luti\_text4}}为**{{luti\_temp4}}**℃，较前日{{luti\_differ\_text4}}**{{luti\_temp\_differ4}}**℃。

**{{jfreechartImg5}}**

**前日总结**

**今日事项**