**高炉日分析报告**

**时间：**{{current\_date}}

**经济指标**

* 昨日产铁**{{partOne1}}**t、较前日{{textOne1}}**{{countOne1}}**t、利用系数**{{partOne2}}**t/m3.d、焦比**{{partOne3}}**kg/t、较前日{{textOne2}}**{{countOne2}}**kg/t、煤比**{{partOne4}}**kg/t、较前日{{textOne3}}**{{countOne3}}**kg/t、燃料比**{{partOne5}}**kg/t。
* 昨日一级品率**{{firstGradeRate}}**%，[S]达标率为**{{sQualifiedRate}}**%，风温**{{partOne6}}**℃。

**趋势分析**

{{**jfreechartImg1**}}

{{**jfreechartImg2**}}

* 当月累计产量**{{countOne4}}**t、焦比累计平均**{{countOne5}}**kg/t、煤比累计**{{countOne6}}**kg/t、燃料比累计**{{countOne7}}**kg/t。

**物料质量**

**燃料质量**

* 昨日焦炭水分**{{partTwo1}}**%、挥发份**{{partTwo2}}**%、灰分**{{partTwo3}}**%、M40 **{{partTwo4}}**、M10 **{{partTwo5}}**、CSR **{{partTwo6}}**、CRI **{{partTwo7}} 。**
* 昨日喷吹煤粉水分**{{partTwo8}}**%、挥发份**{{partTwo9}}**%、固定碳**{{partTwo10}}**%。

**原料质量**

* 昨日烧结矿TFe **{{partTwo11}}**%、FeO **{{partTwo12}}**%、CaO **{{partTwo13}}**%、SiO2 **{{partTwo14}}**%、MgO **{{partTwo15}}**%、Al2O3 **{{partTwo16}}**%、R2 **{{partTwo17}}**%。
* 昨日球团矿TFe **{{partTwo18}}**%、CaO **{{partTwo19}}**%、SiO2 **{{partTwo20}}**%。
* 昨日块矿TFe **{{partTwo21}}**%、SiO2 **{{partTwo22}}**%、Al2O3 **{{partTwo23}}**%。

**控制参数**

**操作参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 目标值 | 实际值 | 偏差 | 备注 |
| {{$fe: partThreeList  t.name | t.target | t.real | t.gap | t.note}} |

**安全监控**

**炉体安全**

* 全炉水温差**{{partFour1}}**℃（前一日**{{yesterday\_temp}}**℃）。

**铁口温度**

* 1#铁口最高温度为TE003点**{{tap\_temp1}}**℃，较昨日{{tap\_temp\_text1}}**{{tap\_temp\_differ1}}**℃
* 2#铁口最高温度为TE003点**{{tap\_temp2}}**℃，较昨日{{tap\_temp\_text2}}**{{tap\_temp\_differ2}}**℃
* 3#铁口最高温度为TE003点**{{tap\_temp3}}**℃，较前日{{tap\_temp\_text3}}**{{tap\_temp\_differ3}}**℃
* 4#铁口最高温度为TE003点**{{tap\_temp4}}**℃，较前日{{tap\_temp\_text4}}**{{tap\_temp\_differ4}}**℃

**{{jfreechartImg3}}**

**炉体温度**

* 炉缸温度最高点{{luti\_text1}}为**{{luti\_temp1}}**℃，较前日{{luti\_differ\_text1}}**{{tap\_temp\_differ1}}**℃。
* 炉腹温度最高点{{luti\_text2}}为**{{luti\_temp2}}**℃，较昨日{{luti\_differ\_text2}}**{{tap\_temp\_differ2}}**℃。
* 炉腰温度最高点{{luti\_text3}}为**{{luti\_temp3}}**℃，较昨日{{luti\_differ\_text3}}**{{tap\_temp\_differ3}}**℃。
* 炉身温度最高点{{luti\_text4}}为**{{luti\_temp4}}**℃，较昨日{{luti\_differ\_text4}}**{{tap\_temp\_differ4}}**℃。

{{jfreechartImg4}}

**前日总结**

**今日事项**